|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Двигатель | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z | AA | Вес | Клапан |
| GP 26 | 80 | 1” WPT «мама» или        115 85 4-Ø14 25 | | | | 125 | 65 | 120 | 90 | 12 | 209 | 418 | 60 или 83 | 112 | 120 | 167 | 251 | 82 | 20 | 10 | 50 | 115 | 243 | 34 | 11 | 2 |
| 90S | 130 | 70 | 140 | 110 | 226 | 445 | 268 | 87 |
| 90L | 248 | 467 | 290 |
| GP 33 | 80 | 11/4” WPT «мама» или  140 100 4-Ø18 32 | | | | 125 | 65 | 120 | 90 | 12 | 209 | 422 | 60 или 83 | 112 | 120 | 167 | 251 | 86 | 20 | 10 | 60 | 115 | 243 | 38 | 12 | 2 |
| 90S | 130 | 70 | 140 | 110 | 226 | 449 | 268 | 91 |
| 90L | 248 | 471 | 290 |
| 100L | 140 | 80 | 272 | 506 | 132 | 140 | 187 | 315 | 263 |
| 100LX | 299 | 533 | 342 |
| GP 41 | 90S | 11/2” WPT «мама» или  150 110 4-Ø18 40 | | | | 150 | 90 | 140 | 110 | 15 | 226 | 479 | 90 или  100 | 132 | 142 | 207 | 268 | 101 | 20 | 10 | 65 | 156 | 270 | 48 | 20 | 2 |
| 90L | 248 | 501 | 290 |
| 100L | 272 | 536 | 315 |
| 100LX | 160 | 100 | 299 | 563 | 342 |
| 112M6,8 |
| 112M4 | 333 | 597 | 376 |
| GP 51 | 100L | 165 | 125 | 4-Ø19 | 50 | 200 | 135 | 160 | 130 | 15 | 272 | 610 | 125 | 160 | 174 | 261 | 315 | 135 | 25 | 12 | 70 | 199 | 336 | 61 | 50 | 6 |
| 100LX | 299 | 637 | 342 |
| 112M2,6,8 |
| 112M4 | 333 | 671 | 376 |
| 132S | 220 | 140 | 225 | 195 | 379 | 737 | 200 | 214 | 301 | 439 | 133 | 16 | 376 |
| 132SX | 399 | 757 | 459 |
| 132M6,8 |
| 132M4,MX6 | 401 | 759 | 461 |
| GP  66 | 100L | 185 | 145 | 4-Ø19 | 65 | 200 | 135 | 160 | 130 | 15 | 272 | 615 | 125 | 160 | 174 | 261 | 315 | 140 | 25 | 12 | 80 | 199 | 336 | 66 | 55 | 6 |
| 100LX | 299 | 642 | 342 |
| 112M2,6,8 |
| 112M4 | 333 | 676 | 376 |
| 132S | 220 | 140 | 225 | 195 | 379 | 742 | 200 | 214 | 301 | 439 | 138 | 16 | 376 |
| 132SX | 399 | 762 | 459 |
| 132M6,8 |
| 132M4,MX6 | 401 | 764 | 461 |
| 160MX8 | 250 | 170 | 250 | 220 | 479 | 872 | 225 | 239 | 326 | 539 | 401 |
| 160M4,6,8 |
| GP  81 | 132S6,8 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 80 | 220 | 140 | 225 | 195 | 15 | 379 | 781 | 150 | 200 | 221 | 325 | 439 | 177 | 25 | 16 | 100 | 226 | 431 | 82 | 80 | 10 |
| 132MX6 | 401 | 803 | 461 |
| 132M6,8 | 399 | 801 | 459 |
| 160MX8 | 250 | 170 | 250 | 220 | 479 | 911 | 225 | 246 | 350 | 539 | 456 |
| 160M6,8 |
| 160L6,8 | 499 | 931 | 559 |
| GP  101 | 132MX6 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 100 | 220 | 140 | 225 | 195 | 15 | 401 | 808 | 180 | 200 | 227 | 347 | 461 | 182 | 25 | 16 | 115 | 226 | 453 | 92 | 105 | 10 |
| 132M6,8 | 399 | 806 | 459 |
| 160MX8 | 250 | 170 | 250 | 220 | 479 | 916 | 225 | 252 | 372 | 539 | 478 |
| 160M6,8 |
| 160L6,8 | 499 | 936 | 559 |
| 180L6,8 |