|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tип | Все конфигурации | ER |  E |  EDK | Веснасосакг5,5 | Вес клапана кг2 |
| Tип | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | X | Y | Z172202 | АА | АВ | АС | АD | AE | AF |
| HD26 |  1” WPT «мама» или 115 85 4-Ø14 25 | 45 | 28 | 90 | 50 | Ø7 | 40 | 220 | 6083 | 71 | 79 | 126 | Ø12 | 13,5 | 4 | 8 | 50 | 70 | 115 | 34 | 52 | 42 | 3/8” | 38 | 3/8” |
| HD33 |  1 1/4” WPT «мама» или 140 100 4-Ø18 32 | 45 | 28 | 90 | 50 | Ø7 | 40 | 224 | 6083 | 71 | 79 | 126 | Ø12 | 13,5 | 4 | 8 | 60 | 80 | 115 | 172202238 | 38 | 56 | 45 | 3/8” | 38 | 3/8” | 6 | 2 |
| HD41 | 1 1/2” WPT «мама» или 150 110 4-Ø18 40 | 70 | 50 | 120 | 65 | Ø10 | 48 | 253 | 90100 | 100 | 110 | 175 | Ø16 | 18 | 5 | 10 | 65 | 55 | 156 | 48 | 58 | 61 | 3/8” | 50 | 3/8” | 14 | 2 |
| HD51 | 165 | 125 | 4-Ø19 | 50 | 85 | 60 | 160 | 95 | Ø12 | 66 | 345 | 125 | 112 | 126 | 213 | Ø27 | 30 | 8 | 12 | 70 | 70 | 199 | 288 | 61 | 74 | 103 | 1/2” | 70 | 1/2” | 35 | 6 |
| HD66 | 185 | 145 | 4-Ø19 | 65 | 95 | 60 | 160 | 95 | Ø12 | 66 | 350 | 125 | 112 | 126 | 213 | Ø27 | 30 | 8 | 12 | 80 | 80 | 199 | 288 | 66 | 79 | 114,5 | 1/2” | 70 | 1/2” | 40 | 6 |
| HD81 | 200 | 160 | 8-Ø19 | 80 | 120 | 80 | 200 | 125 | Ø15 | 103 | 430 | 150 | 132 | 153 | 257 | Ø32 | 35,5 | 10 | 14 | 100 | 100 | 226 | 363 | 82 | 98 | 127,5 | 3/4” | 80 | 3/4” | 65 | 10 |
| HD101 | 220 | 180 | 8-Ø19 | 100 | 140 | 110 | 245 | 160 | Ø15 | 103 | 435 | 180 | 160 | 187 | 307 | Ø32 | 35,5 | 10 | 14 | 115 | 115 | 226 | 413 | 92 | 108 | 127,5 | 3/4” | 90 | 3/4” | 90 | 10 |
| HD126 | 250 | 210 | 8-Ø19 | 125 | 160 | 120 | 280 | 190 | Ø19 | 121 | 565 | 200 | 200 | 231 | 367 | Ø42 | 45,5 | 12 | 18 | 140 | 140 | 326 | 525 | 107 | 123 | 150 | 1” | 112 | 3/4” | 140 | 20 |
| HD151 | 285 | 240 | 8-Ø24 | 150 | 190 | 150 | 330 | 250 | Ø19 | 121 | 580 | 225 | 225 | 262 | 418 | Ø42 | 45,5 | 12 | 18 | 165 | 165 | 326 | 575 | 125 | 145 | 165 | 1” | 130 | 3/4” | 190 | 20 |
| HD152 | 285 | 240 | 8-Ø24 | 150 | 220 | 160 | 390 | 280 | Ø24 | 133 | 644 | 275 | 250 | 295 | 480 | Ø55 | 60 | 16 | 22 | 180 | 180 | 443 | 690 | 144 | 166 | 197 | 1” | 140 | 3/4” | 280 | 60 |
| HD201 | 340 | 295 | 8-Ø24 | 200 | 250 | 200 | 465 | 315 | Ø24 | 180 | 850 | 300 | 315 | 369 | 582 | Ø70 | 76 | 20 | 24 | 215 | 215 | 443 | 792 | 168 | 193 | 240 | 1” | 200 | 3/4” | 460 | 60 |